이음마을 4단지 공정 개요 (착공 준비용 메모)
교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ건설 · 공동주택 신축(가상)
점검표가 필요한 공정 단계 (시공 순서)
1. 창호 설치
2. 설비 배관
3. 방수
4. 목공(문틀·문짝)
5. 타일
6. 도장
7. 도배
8. 바닥재
9. 세대 점검(입주 전)
각 단계마다 «점검 항목 · 점검 시기 · 확인자»가 필요하다. 점검표 양식은 03_기존양식 파일의 열 이름을 따른다.




