교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
근무자용 요약 카드 (앞 업무 결과 · 초안)
세란 복합화력 2호기 (가상) · 운전팀장 확인 전 초안
카드 A · 급수펌프 트립 경보
	근거
	OP-FWP-03 §4.2

	먼저 할 일 1
	예비 급수펌프(B)를 수동으로 기동한다 [OP-FWP-03 §4.2-1, 2쪽]

	먼저 할 일 2
	드럼 수위를 확인한다. 수위 기준값이 문서마다 다르다 (확인 필요)

	먼저 할 일 3
	트립한 펌프는 원인 확인 전까지 재기동하지 않는다 [OP-FWP-03 §4.2-3, 2쪽]

	먼저 할 일 4
	당직 팀장에게 보고하고 운전일지에 시각·경보를 적는다 [OP-FWP-03 §4.2-4, 2쪽]


카드 B · 드럼 수위 저(LOW) 경보
	근거
	OP-BLR-07 §3.1

	먼저 할 일 1
	급수 유량 지시값을 확인한다 [OP-BLR-07 §3.1-1, 4쪽]

	먼저 할 일 2
	급수 제어밸브를 수동으로 바꾸고 개도를 늘린다 [OP-BLR-07 §3.1-2, 4쪽]

	먼저 할 일 3
	예비 급수펌프를 켤 수 있는 상태인지 확인한다 [OP-BLR-07 §3.1-3, 4쪽]

	먼저 할 일 4
	당직 팀장에게 보고한다 [OP-BLR-07 §3.1-4, 4쪽]


카드 C · 비상정지 후 재기동 점검
	근거
	OP-BLR-07 §5.1

	먼저 할 일 1
	정지 원인이 제거되었는지 확인한다 [OP-BLR-07 §5.1-1, 5쪽]

	먼저 할 일 2
	퍼지가 끝났는지 확인한다. 퍼지 시간은 OP-BLR-02 (확인 필요)

	먼저 할 일 3
	당직 팀장의 재기동 승인을 받는다 [OP-BLR-07 §5.1-3, 5쪽]

	먼저 할 일 4
	트립했던 급수펌프는 재기동 전 10분 기다린다 [OP-FWP-03 §4.3-2, 3쪽]


보류
냉각수펌프 정지 — OP-CWP-02 누락, 보류




