교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
작업 전 안전회의(TBM) 안내문
	작업
	보일러 급수펌프 2B(BFP-2B) 구동측 베어링 교체

	설비·장소
	새봄 발전소 2호기(가상)

	일시
	작업 당일 시작 전 (시각은 작업책임자가 기입)

	작업 인원
	2명 + 작업책임자 · 안전관리자

	오늘의 위험 요인 3가지
	1. 전원 차단·잠금을 빠뜨림 → 전원 차단 후 개인 잠금장치·표지 부착, 무전압 확인
2. 배관 안에 남은 압력과 뜨거운 물 → 격리 밸브 잠금, 압력 0 확인 후 배수, 방열 보호구 착용
3. 시운전 때 회전하는 부분에 접근함 → 작업자 전원 퇴출 확인, 보호덮개 복원, 시운전 구역 통제

	작업 순서
	1.작업허가서 발행 → 2.전원 차단·잠금·표지(LOTO) → 3.커플링 분리 → 4.구동측 베어링 분해·점검 → 5.베어링 교체 → 6.재조립 → 7.시운전 → 8.정리

	역할 분담
	작업책임자: (기입) / 작업자: (기입) / 잠금 확인: (기입)

	질문·건의
	오늘 작업에서 불안한 점을 한 명씩 말한다

	서명
	높음 위험이 3개이므로 작업책임자·안전관리자 2명 서명 후 시작 (사규 2.1)



(확인 필요) 인양 하중, 시운전 구역 통제 범위, 정지 직후 표면 온도는 현장에서 정해 기입합니다.




