예측제도 정산 기준 메모
교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ에너지 신재생 운영·전력거래팀 · 한지우 대리 정리
※ 아래 단가와 구간은 교육용 예시입니다. 실제 업무에서는 최신 공고를 확인합니다 (확인 필요).
1. 오차율 계산 (교육용 단순화: 하루 단위)
오차율(%) = |실제 발전량 − 예측 발전량| ÷ 실제 발전량 × 100. 실제 제도는 시간별·설비용량 기준일 수 있어 (확인 필요).
2. 구간별 정산 단가 (원/kWh, 예시)
	구간
	오차율
	단가

	1구간
	4% 이하
	4원

	2구간
	4% 초과 ~ 8% 이하
	3원

	3구간
	8% 초과
	0원


3. 계산 순서
· 하루·발전소마다 오차율을 구한다.
· 정산금 = 실제 발전량(kWh) × 구간 단가. 원 미만은 반올림.
· 놓친 정산금 = 실제 발전량 × 4원(최고 단가) − 정산금.
· 오차 큰 날 = 오차율 8% 초과인 날.
· 실적이 비어 있는 날은 계산에서 빼고, ‘확인 필요’ 시트에 따로 적는다 (추정해서 채우지 않는다).
· 단위가 다른 파일(MWh)은 kWh로 바꿔서 계산한다 (1 MWh = 1,000 kWh).
· 발전소 이름이 파일마다 다르면 발전소 목록의 공식 이름으로 맞춘다.
4. 월간 표에 들어갈 것
발전소별: 예측 합계, 실적 합계, 일 평균 오차율, 구간별 일수, 정산금, 놓친 정산금, 정산내역서와의 차이.




