다온현장 시공 단계 계획
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명)
교육 영상 시연용 가상 자료
다음 현장: 다온현장(가상). 품질팀이 다음 공종으로 넘기기 전에 점검표를 검토합니다. 날짜 대신 작업 단계로 연결하며 일정은 현장책임자가 확정합니다.
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승인 전에 채울 내용
승인 도면·시방서 번호, 검사 범위, 시험 방법, 측정값, 합격 기준, 점검자, 확인일, 조치 기록, 재점검 서명. 원문이 없는 시간·두께·구배·법 조항은 만들지 않습니다. 이 문서는 규정이나 법정 기준이 아닙니다.
교육용 결과 예시 · 현장 적용 전 담당자 승인 필요




