시공 단계별 품질 체크리스트 · 결과 예시
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명)
교육 영상 시연용 가상 자료
다온현장 적용 검토용 초안 | 중복 제외 접수 242건(유형 확정 240·분류 보류 2)을 근거로 만든 6단계 12항목. 모든 기준·점검 결과는 현장책임자와 품질팀이 확인합니다. 미점검 상태를 합격으로 보지 않습니다.
방수 전
Q01 · 관통부·모서리 바탕 상태 확인
	확인란
	내용

	연결 근거
	방수·누수 80건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님.

	방법
	눈으로 보고 승인 상세와 대조

	기준
	승인 방수 시방서·상세도 번호 (확인 필요)

	담당
	방수 담당·품질팀

	증빙
	바탕 사진·확인 서명

	현장 기록
	위치: ______  확인일: ______  점검자: ______

	판정·조치
	□ 미점검  □ 적합  □ 부적합  □ 확인 필요
조치·재점검·서명: ____________________


Q02 · 배수구 접합부와 방수 연결 확인
	확인란
	내용

	연결 근거
	방수·누수 80건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님.

	방법
	연결부 상태와 상세도 대조

	기준
	승인 방수 상세도 번호 (확인 필요)

	담당
	방수 담당·품질팀

	증빙
	연결부 사진·확인 서명

	현장 기록
	위치: ______  확인일: ______  점검자: ______

	판정·조치
	□ 미점검  □ 적합  □ 부적합  □ 확인 필요
조치·재점검·서명: ____________________


승인 전: 시방서 번호·검사 범위·측정 기준을 채우세요. 미해소 항목은 담당자가 다음 작업 진행 여부를 결정합니다.


방수 후·덮기 전
Q03 · 담수시험 기록 확인
	확인란
	내용

	연결 근거
	방수·누수 80건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님.

	방법
	승인 절차와 시험 결과 대조

	기준
	시험 시간·합격 기준 (확인 필요)

	담당
	방수 담당·품질팀

	증빙
	시험 기록·확인 서명

	현장 기록
	위치: ______  확인일: ______  점검자: ______

	판정·조치
	□ 미점검  □ 적합  □ 부적합  □ 확인 필요
조치·재점검·서명: ____________________


Q04 · 미조치·미확인 사항을 덮기 전 해소
	확인란
	내용

	연결 근거
	방수·누수 80건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님.

	방법
	보수 기록을 읽고 재점검

	기준
	미확인 시 덮기 진행 여부 담당자 판단

	담당
	현장책임자·품질팀

	증빙
	보수 전후 기록·재점검

	현장 기록
	위치: ______  확인일: ______  점검자: ______

	판정·조치
	□ 미점검  □ 적합  □ 부적합  □ 확인 필요
조치·재점검·서명: ____________________


승인 전: 시방서 번호·검사 범위·측정 기준을 채우세요. 미해소 항목은 담당자가 다음 작업 진행 여부를 결정합니다.


타일 시공 후
Q05 · 타일 들뜸 의심 구간 표시
	확인란
	내용

	연결 근거
	타일 들뜸 60건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님.

	방법
	승인 절차에 따라 두드림 확인

	기준
	검사 범위·판정 기준 (확인 필요)

	담당
	타일 담당·품질팀

	증빙
	위치도·점검 기록

	현장 기록
	위치: ______  확인일: ______  점검자: ______

	판정·조치
	□ 미점검  □ 적합  □ 부적합  □ 확인 필요
조치·재점검·서명: ____________________


Q06 · 바탕·접착 시공 기록과 의심 위치 대조
	확인란
	내용

	연결 근거
	타일 들뜸 60건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님.

	방법
	자재·시공 기록을 함께 확인

	기준
	승인 타일 시방서 번호 (확인 필요)

	담당
	타일 담당·품질팀

	증빙
	시공 기록·재점검

	현장 기록
	위치: ______  확인일: ______  점검자: ______

	판정·조치
	□ 미점검  □ 적합  □ 부적합  □ 확인 필요
조치·재점검·서명: ____________________


승인 전: 시방서 번호·검사 범위·측정 기준을 채우세요. 미해소 항목은 담당자가 다음 작업 진행 여부를 결정합니다.


창호·문 설치 후
Q07 · 창틀 주변 충전과 틈새 확인
	확인란
	내용

	연결 근거
	창호 틈새 40건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님.

	방법
	승인 상세와 설치 상태 대조

	기준
	승인 창호 상세·시험 기준 (확인 필요)

	담당
	창호 담당·품질팀

	증빙
	설치 사진·시험 기록

	현장 기록
	위치: ______  확인일: ______  점검자: ______

	판정·조치
	□ 미점검  □ 적합  □ 부적합  □ 확인 필요
조치·재점검·서명: ____________________


Q08 · 문짝 닫힘·간섭 확인
	확인란
	내용

	연결 근거
	문짝 작동 20건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님.

	방법
	승인 절차로 개폐 상태 확인

	기준
	승인 문 설치 기준 (확인 필요)

	담당
	목공 담당·품질팀

	증빙
	작동 확인·조정 기록

	현장 기록
	위치: ______  확인일: ______  점검자: ______

	판정·조치
	□ 미점검  □ 적합  □ 부적합  □ 확인 필요
조치·재점검·서명: ____________________


승인 전: 시방서 번호·검사 범위·측정 기준을 채우세요. 미해소 항목은 담당자가 다음 작업 진행 여부를 결정합니다.


도장 전·후
Q09 · 도장 전 바탕 상태 확인
	확인란
	내용

	연결 근거
	도장 불량 30건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님.

	방법
	건조·바탕 처리 기록 확인

	기준
	바탕 수분·작업 조건 기준 (확인 필요)

	담당
	도장 담당·품질팀

	증빙
	바탕 확인·작업 기록

	현장 기록
	위치: ______  확인일: ______  점검자: ______

	판정·조치
	□ 미점검  □ 적합  □ 부적합  □ 확인 필요
조치·재점검·서명: ____________________


Q10 · 도장 후 얼룩·마감 상태 확인
	확인란
	내용

	연결 근거
	도장 불량 30건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님.

	방법
	승인 견본·시방서와 대조

	기준
	승인 견본·판정 기준 (확인 필요)

	담당
	도장 담당·품질팀

	증빙
	마감 사진·재점검

	현장 기록
	위치: ______  확인일: ______  점검자: ______

	판정·조치
	□ 미점검  □ 적합  □ 부적합  □ 확인 필요
조치·재점검·서명: ____________________


승인 전: 시방서 번호·검사 범위·측정 기준을 채우세요. 미해소 항목은 담당자가 다음 작업 진행 여부를 결정합니다.


준공 전
Q11 · 배수 상태·물 고임 확인
	확인란
	내용

	연결 근거
	배수 불량 10건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님.

	방법
	승인 절차에 따라 통수 확인

	기준
	통수 방법·구배 기준 (확인 필요)

	담당
	설비 담당·품질팀

	증빙
	통수시험·위치 기록

	현장 기록
	위치: ______  확인일: ______  점검자: ______

	판정·조치
	□ 미점검  □ 적합  □ 부적합  □ 확인 필요
조치·재점검·서명: ____________________


Q12 · 배수 이상 위치 재점검
	확인란
	내용

	연결 근거
	배수 불량 10건 / 현장확인기록의 해당 관찰. 유형 전체 건수이며 점검 횟수 아님.

	방법
	조치 후 다시 확인해 서명

	기준
	미해소 시 인계 여부 담당자 판단

	담당
	현장책임자·품질팀

	증빙
	조치 기록·재점검 서명

	현장 기록
	위치: ______  확인일: ______  점검자: ______

	판정·조치
	□ 미점검  □ 적합  □ 부적합  □ 확인 필요
조치·재점검·서명: ____________________


승인 전: 시방서 번호·검사 범위·측정 기준을 채우세요. 미해소 항목은 담당자가 다음 작업 진행 여부를 결정합니다.
교육용 결과 예시 · 현장 적용 전 담당자 승인 필요




