냉각수펌프 표준규격서
JJ에너지(가상) · 설계·기술팀 | JJ-SP-CW R1 / 2024-04-01
교육 영상 시연용 가상 자료 | 실제 발주·설계·안전 판단에 사용 금지
1. 일반사항 및 성능
기존 구매 건의 표준 문서다. 새 건에 그대로 적용하거나 최신 기준으로 간주하지 않는다. 펌프 본체·전동기·공통받침대·커플링을 공급한다.
	항목
	과거 요구

	S01 성능
	120 m³/h · 35 m

	S02 수량
	1대


공급자는 항목별 대응표와 제외 범위를 제출한다. 정격점 이외의 운전조건은 구매 건별로 확인한다.


2. 전원 및 안전 구조
	항목
	과거 요구

	S03 전원
	380 V · 60 Hz

	S04 보호덮개
	작업자 주의 문구


기존 참고 기준: JJ-ME R1 §3.1. 작업자 주의 문구를 표시한다. 현장 상세조건과 개정 기준은 구매 건별 확인 사항이다.


3. 시험 및 제출 도서
	항목
	과거 요구

	S05 시험입회
	성적서만 제출

	S06 제출언어
	국문


기존 참고 기준: JJ-QA R2 §4.2. 공급자가 성능시험 성적서를 제출한다. 기존 규격에는 입회 통지 기한이 없다.


4. 포장·재질·법령
	항목
	과거 요구

	S07 방청
	30일

	S08 접액부 재질
	FC200

	S09 적용 법령
	관계 법령 준수


방청 기간은 포장 완료일 기준 실내 보관을 전제로 한다. 기존 접액부 재질은 해당 과거 건의 값이며 새 건의 수질 적합성을 보장하지 않는다. 법령 원문·조항·시행일은 이 문서에 수록되어 있지 않다.
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