CP-02 고장 정비 보고서 / 미승인 초안
교육 영상 시연용 가상 자료
	항목
	초안 내용

	제목·상태
	CP-02 고장 정비 보고서 / 미승인 초안 / 정비 미착수

	대상·작성 기준
	JJ에너지 냉각수펌프 CP-02 / 2026-11-05 08:00

	발생·관찰
	2026-11-04 14:10 / 축봉부 누수 흔적·베어링부 온도 78℃

	기록된 조치
	2026-11-04 14:25 운전 정지. 정비 작업·시험은 미착수.

	관련 이력
	2026-08-12 누수, 2026-09-18 온도 상승, 2026-11-04 최근 건. 이력 3건.

	원인·조치안
	원인 미확정. 점검·교체 범위는 담당자 확인 후 결정.

	확인 필요
	작업 허가·격리 상태, 교체 범위, 시험 기준, 복구 시각

	검토·승인
	정비팀 검토·권한자 승인 (확인 필요) / 승인 전 현장 사용 금지


근거: 현장점검기록·설비브리핑, 사규와정비지침 개정 2의 1쪽·4쪽. 78℃는 관찰값이며 합격 기준이 아님.


CP-02 작업 지시서 / 미승인 초안
교육 영상 시연용 가상 자료 / 정비 미착수 / 승인 전 현장 사용 금지
	단계
	작성할 내용
	진행 조건

	착수 전
	허가·위험성 검토·격리 확인
	기록·권한자 확인 전 보류

	정비 준비
	최신 승인 지침·범위·자재 확인
	교체 필요·적합성·수량 승인

	정비 수행
	승인된 현장 절차에 따라 수행
	상세 작업 순서·조건 (확인 필요)

	검사·인계
	검사 결과·시험 기준·승인 기록
	재가동은 권한자 최종 판단


상세 작업 순서·작업 일정·담당자·허가번호·시험 조건: (확인 필요). 근거: 사규와정비지침 개정 2의 2쪽·4쪽.
필요 자재 / 담당자 준비안·승인 전
	품목번호
	자재명
	단위
	준비
	재고
	부족

	SK-02
	씰 키트
	세트
	2
	1
	1

	GS-02
	가스켓
	개
	4
	6
	0

	CL-01
	흡착포
	장
	10
	8
	2


근거: 자재준비와재고의 준비안과재고 시트, 사규와정비지침 개정 2의 3쪽. 교체 필요·적합성·수량·실물·예약 여부는 담당자 확인. 단위가 다른 수량의 합계 금지.
JJ에너지(가상) | 교육 영상 시연용 가상 자료 | 현장 실행 금지




