JJ에너지 사용자료 집계 기준
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ에너지(가상, 발전·플랜트 운영, 직원 650명) · 환경·에너지관리팀
1. 집계 대상은 2025년 1~12월 사용분, B01 가스보일러·G01 비상발전기·E01 사업장 구매전력이다. 회사 전체 배출원을 포괄하는 법정 명세서가 아니다.
2. B01 계량 확인서는 보정된 표준상태 Nm³로 작성했다는 가상 전제다. 전력은 6개 계량기의 월별 고지다. 전력 사용일은 해당 사용월 말일로 대장에 적었다.
3. 사용량 원문과 원문 단위를 남긴다. 천Nm³는 1,000 Nm³, kL는 1,000 L, MWh는 1,000 kWh로 바꾼다. 서로 다른 단위 사용량은 합하지 않는다.
4. 같은 증빙번호·배출원·사용일(전력은 사용월)·수량·단위가 같은 재접수는 중복으로 한 번만 반영한다. 수량이 다르면 자동 삭제하지 않고 보류한다. 접수번호는 각 문서 위치를 추적하는 용도다.
5. 단위가 비면 추정하지 않고 확인 필요로 보류한다. 2024년 사용분은 2025년 집계에서 제외한다. 보류는 0으로 확정한 뜻이 아니다.
6. 구매량은 사용량에 더하지 않는다. 경유 연간 기초재고 2,000 L, 구매 12,600 L, 사용 12,000 L, 기말재고 2,600 L이다. 수불 자료로 대조한다. 미기재 증빙은 해소 전까지 별도 보류한다.
7. 아래 값은 계산 연습용 가상 합성 배출계수다. 법정 계수·공식 승인 값이 아니며 실제 제출에 쓰면 안 된다. 발열량·가스별 배출계수·산화율·온난화지수 등을 검토하는 실제 산정을 단순화했다.
8. 실습 계산은 단위를 맞춘 사용량 × 아래 가상 계수 = tCO₂e이다. 내부 계산은 반올림하지 않고 화면 표시는 소수 셋째 자리로 한다. 월 합계와 배출원 합계가 같은지 확인한다.
9. 실제 제출 전 보고 경계, 보고연도, 배출활동, 계수 출처와 적용연도, 가스별 산정, 보류 해소, 담당자 검토 및 검증 절차를 확인한다. 이 자료는 법정 제출 양식이 아니다.
10. 사내망·보안 규정이 허용하는 도구인지 먼저 확인한다. 실제 발전설비·운전·계량 자료는 승인 범위만 사용한다. 이 덱은 가상 자료만 사용한다.
	배출원
	에너지
	사용량 단위
	가상 계수(tCO₂e/단위)

	B01
	LNG
	Nm³
	0.0022

	G01
	경유
	L
	0.0027

	E01
	전력
	kWh
	0.0004


업무 흐름 참고: https://www.lrqa.com/ko-kr/latest-news/integra-icap/ (2023-01-11 기사, 2026-11-06 열람). 문서 판독→배출량 산정 흐름만 참고했으며, 본 실습의 계수나 계산 결과를 인증했다는 뜻이 아니다.




