운송 탄소 계산 기준
교육 영상 시연용 가상 자료 | JJ로지스(가상, 3자물류·화물운송, 센터 6곳)
교육용 가정 계수 · 실제 제출 불가 · 담당자 확인 전 초안
대상은 2026년 10월 JJ로지스가 기록한 화주별 운송 구간이다. 연료 사용량이 없어 중량·거리 기반의 교육용 계산을 한다.
화물중량은 포장 포함 중량으로 가정한다. 차량 최대 적재량이 아니다. kg는 1,000으로 나누어 톤으로 맞춘다. 거리의 km 글자를 제거하되 값을 추정하지 않는다.
톤·km = 화물중량(톤) × 구간거리(km). 배출량(kg CO₂e) = 톤·km × 수단별 계수. 배출량(톤 CO₂e)은 kg 값을 1,000으로 나눈다. 반올림은 합산 뒤 표시할 때만 한다.
중복 판단은 운행기록번호와 구간번호를 함께 본다. 두 값과 모든 나머지 내용이 같은 추가 입력만 중복으로 분리한다. 같은 운행일·노선이어도 다른 기록번호는 남긴다. 같은 식별번호인데 내용이 다르면 임의로 삭제하지 말고 보류한다.
수단 표기는 트럭·화물차→도로, 기차→철도, 연안선→연안해운, 화주는 누리 생활→누리생활로 맞춘다. 이 외에 모르는 명칭은 확인 필요다.
빈 거리는 노선번호·수단·적용월이 노선기준과 모두 맞고 후보가 하나일 때만 보완하고, 어느 자료에서 보완했는지 기록한다. R99 거리는 보완하지 않는다.
화주·화물중량·거리·계수 중 하나라도 미확인이면 보류한다. 음수·0·알 수 없는 단위도 보류하고 확인한다. 항공 계수는 제공하지 않았다. 다른 수단의 계수를 빌려 쓰지 않는다.
계수 0.100, 0.025, 0.012는 교육용 임의 값이다. 연료 생산·사용과 평균 적재·빈차 영향을 포함한다고 가정했으므로 추가 적재율·빈차 가산은 하지 않는다. 공인값·실측값이 아니다.
창고 전력·냉매·별도 상하차는 이번 연습 계산에 포함하지 않는다. 빈차 구간은 별도로 계산하지 않았다. 실제 보고 시 포함 여부와 계수의 적재·빈차 범위를 화주와 다시 합의한다.
구간별로 계산한 뒤 합산한다. 복합운송 전체 거리에 한 수단의 계수를 곱하지 않는다. 화주별·노선별·화주노선별 합계는 계산내역 합계와 같아야 한다.
스코프3 분류와 최종 제출 가능 여부는 화주의 보고 경계·계약 및 승인 계수에 따라 담당자가 정한다. 교육자료로 보고 의무나 인증 적합성을 단정하지 않는다.
실제 자료는 사내 허용 여부부터 확인한다. 운전자 이름·전화번호·차량번호·실제 운임은 이번 계산에 불필요하다. 최소 자료만 사용하고 화주별 파일에는 다른 화주 내역을 넣지 않는다.
결과는 원본을 덮어쓰지 않고 운송탄소_계산표.xlsx, 바른소재_검토용.pdf, 다음달_작업순서.docx라는 새 파일로 저장한다. 원본 파일 보존과 검증표를 함께 확인한다.




