과거 8D 문제해결 보고서 · 발췌 3건
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ정밀(가상, 자동차 부품 제조, 직원 420명)
8D-D01 / 압입 깊이 과다
	문서 상태
	교육용 과거 보고서 발췌; 전체 8D 양식 아님

	D1 팀
	가상 품질팀·생산기술팀

	D2 현상
	JJ-B18 / 부시 압입 / 압입 깊이 과다

	D3 임시 조치
	대상 로트 격리 및 동일 조건품 확인

	D4 발생 원인
	받침 교체 후 설정값 복원 누락

	D4 유출 원인
	교대 시작 검사 뒤 받침 교체품 미확인

	D5 대책
	받침 교체 때 깊이 재확인 추가

	D6 확인
	과거 품목 시험에서 확인; 신규 품목 효과 검증 전

	D7 재발 방지
	과거 작업 기준에 대책 반영

	D8 마무리
	과거 품목에서 적용; 신규 품목 효과 검증 전


근거 표시: 8D-D01 · D4 원인 / D5 대책 / 날짜·담당자 실명·불량률 수치는 사용하지 않음.


8D-D02 / 유사 품목 혼입
	문서 상태
	교육용 과거 보고서 발췌; 전체 8D 양식 아님

	D1 팀
	가상 품질팀·생산기술팀

	D2 현상
	JJ-B18 / 검사·포장 / 유사 품목 혼입

	D3 임시 조치
	대상 로트 격리 및 동일 조건품 확인

	D4 발생 원인
	전환 뒤 작업대 잔품 미제거

	D4 유출 원인
	라벨만 확인하고 실물 대조 누락

	D5 대책
	전환 때 잔품 제거·첫 포장 실물 대조

	D6 확인
	과거 품목 시험에서 확인; 신규 품목 효과 검증 전

	D7 재발 방지
	과거 작업 기준에 대책 반영

	D8 마무리
	과거 품목에서 적용; 신규 품목 효과 검증 전


근거 표시: 8D-D02 · D4 원인 / D5 대책 / 날짜·담당자 실명·불량률 수치는 사용하지 않음.


8D-D03 / 버 잔류
	문서 상태
	교육용 과거 보고서 발췌; 전체 8D 양식 아님

	D1 팀
	가상 품질팀·생산기술팀

	D2 현상
	JJ-B18 / 버 제거 / 버 잔류

	D3 임시 조치
	대상 로트 격리 및 동일 조건품 확인

	D4 발생 원인
	막힌 구멍 입구 버 제거 순서 누락

	D4 유출 원인
	외곽만 보고 구멍 입구 미확인

	D5 대책
	구멍 입구 확인 항목 추가

	D6 확인
	과거 품목 시험에서 확인; 신규 품목 효과 검증 전

	D7 재발 방지
	과거 작업 기준에 대책 반영

	D8 마무리
	과거 품목에서 적용; 신규 품목 효과 검증 전


근거 표시: 8D-D03 · D4 원인 / D5 대책 / 날짜·담당자 실명·불량률 수치는 사용하지 않음.




