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	보고 기준
	JJ-M-20261106-01 | 2026-11-06 10:00 | 설비보전팀 | 검토 전 초안

	현상
	성형 1라인 프레스 3호기(PRS-03). 09:12 정지, E17 위치 확인 신호 불안정 표시. 현재 정지 경과 48분, 정지 지속·복구 예정 미정.

	근거
	고장접수메모_가상.docx: 현상·09:12/09:18/10:00 기록. 현장상태_가상.png: 09:25 상태 그림. 반복고장이력_앞업무결과_가상.xlsx: 반복고장_발췌 H01/H02/H04.

	원인 추정
	센서 표면 오염(H01), 연결부 접촉 불량(H02), 위치 감지부 고정 상태 이상(H04)이 과거 유사 원인. 이번 고장의 실제 원인은 모두 (확인 필요). 그림은 내부 상태의 증거가 아님.

	완료 조치
	09:12 정지 상태 확인·접근 통제. 09:18 보전 담당 도착·외관 확인. 분해·교체·재가동은 미실시.

	검토할 조치
	보전 담당이 승인된 절차에 따라 원인 확인 계획 검토. 에너지 차단·잠금·표지와 작업허가 이행 여부 (확인 필요). 승인 전 분해·조정 금지. 이 문서는 작업 지시서가 아님.

	재발 방지 제안
	확정 원인과 조치 결과를 보전 이력에 추가하고, 점검 항목 보완·반복 여부 추적을 검토. 담당·기한·점검 주기·효과 기준은 (확인 필요).

	영향·승인
	인명 피해 여부·영향 수량·품질·납기·손실액·복구 예정 모두 (확인 필요). 재가동 승인 미확인으로 보류. 현장 안전 절차에 따른 권한자의 최종 확인 필요.




조치 안내 · 담당자 검토 초안
교육 영상 시연용 가상 자료 | 실제 작업 지시서 아님
	안내 대상·상태
	운전·보전·생산·품질 담당 검토용 | 2026-11-06 10:00 | 검토 전 초안

	현재 확인된 내용
	PRS-03 정지 지속. 09:12~10:00 정지 경과 48분. 원인 미확정, 분해·교체·재가동 미실시.

	운전 담당 검토
	승인된 현장 절차에 따라 정지 상태 유지·접근 통제 상태 확인. 승인 없이 재가동하지 않음.

	보전 담당 검토
	고장 접수 메모와 H01/H02/H04를 대조해 확인 계획 수립. 작업허가·에너지 차단·잠금·표지 등 안전 조건 확인 전 분해·조정 금지.

	생산·품질 담당 검토
	영향 수량·품질·납기 범위를 확인해 기록. 미확인 사항은 영향 없음으로 쓰지 않음.

	재가동 판단
	현장 안전 절차와 권한자의 확인·승인 필요. 현재 승인 여부 (확인 필요), 재가동 보류.

	다음 보고 제안
	원인·수행 조치·영향 범위·승인 상태가 확인되면 기록 갱신. 다음 보고 시각·담당 (확인 필요).

	과거 이력 참고
	H01/H02/H04 총 3건, 수리시간 32·41·35분. 합계 108분, 평균 36분은 과거 참고값이며 이번 복구 예정이 아님.


외부 배포 금지 · 확정·승인은 담당자 확인 후




