교육 영상 시연용 가상 자료
공정 위험성평가 회의 준비 메모
JJ바이오팜(가상, 원료의약품·화학 소재, 직원 380명)
회의 전 초안입니다. 실제 설계·운전·안전 판단에 사용하지 않습니다.
검토 범위
용매 투입 N1, 용해·교반 N2, 제품 이송 N3. 정상 운전의 투입·용해·이송 단계만 다룹니다. 정비·세정·기동·정지·비정상 운전·전체 유틸리티 검토는 이번 연습에서 제외하며 정식 검토에서 별도로 다뤄야 합니다.
판단 원칙
이탈검토틀의 12개 후보를 빠짐없이 훑습니다. 후보 수는 안전성이나 완전성을 보장하지 않습니다. 원인·결과는 가설이며 공정자료에 적힌 사실과 구분합니다.
자료의 한계
흐름도는 이해를 돕는 단순 그림이며 배관계장도가 아닙니다. SDS 점검표는 가상 발췌이며 실제 SDS가 아닙니다. 설계압력·허용 온도·경보 설정값·반응성·차단 논리는 미제공입니다.
안전장치 구분
계기 7항목은 문서에 기재됐다는 뜻입니다. 표시계는 자동 방호가 아닙니다. TAH-201은 온도 경보이며 자동 차단은 확인되지 않았습니다. 체크밸브의 건전성도 미확인입니다.
보안
사내망·보안 규정이 허용하는 도구인지 먼저 확인합니다. 실공정 도면·배합비·설비 위치·사고기록은 승인 없이 외부 도구에 올리지 않습니다.
회의에서 확인할 질문 6건
Q01 TAH-201에 자동 차단 기능이 있는가? / 계장 담당 / 논리도·기능 시험 기록 / 연결: H05
Q02 TAH-201·LAH-201의 설정값과 대응 절차는? / 운전·계장 담당 / 설정값 목록·절차·시험 기록 / 연결: H02·H05·H07
Q03 설계압력과 배기·압력 방출 경로는 적절한가? / 생산기술 담당 / 최신 배관계장도·설계자료 / 연결: H04·H05·H08·H12
Q04 NRV-101·NRV-301의 방향과 건전성은? / 설비보전 담당 / 현장 대조·점검 기록 / 연결: H03·H11
Q05 펌프 형식·운전 조건과 막힘 시 영향은? / 생산기술·운전 담당 / 펌프 자료·운전 절차 / 연결: H01·H04·H09·H12
Q06 혼합 안정성·용해열과 중간 보관조 조건은? / 공정안전·생산기술 담당 / 원본 SDS·시험자료·보관조 자료 / 연결: H06·H10·H11
교육용 가상 | 최종 판단·확정은 공정안전·생산기술팀 회의 담당자




