설비 고장 보고서 (초안) — 프레스 3호기 PRS-03
교육 영상 시연용 가상 자료 (JJ정밀·한빛모터스(가상)은 가상입니다)
앞서 작성한 고장 보고서(앞 업무 결과)
1. 개요
2026년 7월 8일 (수) 09:40~11:35, 프레스 3호기(PRS-03) 정지 115분. 작성: 설비보전팀 (확인 필요: 작성자·결재)
2. 현상
하부 슬라이드 쪽 베어링에서 소음과 진동이 함께 나 설비를 세움. 만져 보니 열이 있었음.
3. 원인 추정
가능성 1 (추정): 윤활 부족. 지난 보고서 R-01에서 그리스 보충 주기 초과가 원인. 이번 건은 마지막 보충일 기록이 없어 확인 필요.
가능성 2 (추정): 정렬 어긋남. 지난 보고서 R-02에서 정렬 어긋남이 원인. 이번 건은 정렬을 재지 않아 확인 필요.
참고: R-03은 원인 칸이 비어 있어 근거로 쓰지 않음.
4. 조치
베어링 교체, 그리스 보충, 11:35 재가동. 교체한 베어링은 마모 흔적이 보였고 사진은 없음.
5. 재발 방지 (제안)
그리스 보충일을 일지에 남기게 하기 (제안, 확정은 보전팀장)
다음 정지 때 슬라이드 정렬 측정 (제안, 확정은 보전팀장)
반복 고장 기준(반기 40번)을 넘은 설비로 따로 관리 (이번 반기 베어링 79번)
6. 확인 필요
(확인 필요) 정확한 원인
(확인 필요) 그리스 마지막 보충일
(확인 필요) 정지 동안 밀린 생산량
(확인 필요) 정렬 상태
참고: 이 설비는 트리밍(40번 공정) 프레스로도 쓰입니다.




