선배 설명 받아 적은 메모
※ 교육 영상 시연용 가상 자료입니다. 회사·사람·숫자는 모두 지어낸 예시입니다.
[작업] 조립 3라인, 도어 힌지 볼트 조이기 (설명: 박 반장님)
- 시작 전에 토크렌치 표시값 확인. 25 맞는지 (단위 N·m)
- 힌지 지그에 올릴 때 왼쪽 오른쪽 헷갈림. L 각인이 위로
- 볼트 2개 손으로 먼저 살짝 끼우고 렌치로
- 딸깍 소리 나면 멈춤. 두 번 조이지 말 것
- 다 조인 볼트에 노란 마커로 점 찍기
- 장갑 필수. 렌치 떨어뜨린 날은 반장한테 말하고 쓰지 말 것
- 이상하면 라인 멈춤 버튼 누르고 반장 부르기
- 첫 제품은 측정해서 기록? 몇 시간마다인지 못 물어봄




