교육 영상 시연용 가상 자료
대체후보 회신 · 다온고무
회신 C01 · 2026-11-02
우진고무의 P001 방진고무와 동일 규격-001 검토. 다온고무(가명) 천안공장, 상위 재료 공급처 U02 바른배합. 검토 상태는 검증 대기, 양산 승인 없음.
납품 능력 가정
공급 중단 통보와 준비 착수가 동시에 이뤄진다고 가정. 준비에 달력일 5일이 모두 걸린 뒤 6일째 시작 시 입고 가능. 그때부터 하루 500개, 10일 중단 구간의 6~10일에 합계 2,500개 공급. 준비80만 원, 추가단가 개당120원, 긴급운송40만 원. 모두 세금 제외.
품질·구매 확인
동일 규격 샘플, 검사 합격, 양산 변경 승인, 하루500개 여유 능력 서면 확답, 6일째 입고 확답이 모두 있어야 조건부 시나리오를 채택. 확답을 받기 전에는 공급 가능으로 바꾸지 않는다.
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대체후보 회신 · 미르고무
회신 C02 · 2026-11-02
미르고무(가명) 안성공장. 하루700개 가능 제안. 준비3일, 샘플 평가 전. 양산 승인 없음. 상위 재료 공급처는 U01 동림배합.
공통 중단 요인
우진고무와 상위 재료 공급처가 같다. 공장 주소가 달라도 U01이 멈추면 함께 영향을 받는다. U01 중단 시나리오에서는 대체 공급 가능으로 넣지 않는다.
확인 필요
인증 유효성, 규격-001 적합성, 상위 재료 분리 가능 여부는 확인 필요. 연락이나 시험 발주를 실제로 보내는 자료가 아니다.
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승인된 대체 공급처 · 정밀부시
회신 C03 · 2026-11-02
P002 정밀부시, 대안정밀(가명). 규격-002 양산 승인 문서 Q-2026-021 확인. 상위 재료 공급처 U10 누리금속으로 현 공급처의 U03과 별도. 하루400개, 중단 시작 후 준비6일 뒤 7일째 입고 가정.
P002 비교 기준
하루사용400개, 사용가능재고2,000개, 중단8일, 하루손실180만 원. 현재5일 버팀·3일 노출. 확답을 전제로 하면 대체 시1일 노출. P001과 같은 L1 증설라인에 영향하므로 두 손실을 합산하지 않는다.
판정 책임
구매담당자는 최신 납기·수량을, 품질담당자는 승인 범위를, 생산담당자는 재고·라인 영향을 확인한다. 시연의 회신과 승인 문서는 모두 가상이다.
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