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대현테크(가명) 평택 2공장 / 2026-11-04 발행안 / 기술 확인: 회신 1쪽
	항목
	확정 조건

	소재
	SPCC

	길이·폭·두께
	60.0 ±0.2 / 30.0 ±0.2 / 3.0 ±0.1 mm

	구멍
	2개, 지름 6.5 ±0.1 mm, 중심 간격 40.0 ±0.2 mm

	표면
	아연 도금 8 µm 이상, 날카로운 돌기 제거


R0 참고 도면의 길이 58과 혼동 금지. R0는 배포 묶음에서 제외. 이 문서는 제작용 정식 도면을 대체하지 않는다.


검사·납품·승인
샘플 20개, 발주 후 10일 이내. 샘플 비용은 별도 회신. 샘플 승인 전 양산 발주 확정 금지.
검사 성적서에는 위 사양별 측정값과 판정을 포함한다. 검사 계획·추적표를 함께 제출한다.
포장·운송은 양산단가에 포함. 품목·수량·제조일·납품 묶음을 식별할 수 있게 표시한다.
월 2,400개 이상 공급 가능 여부 및 2026-12-07 초도 2,400개 가능 여부를 회신한다.
실제 발송 보류: 정식 R1 도면 승인·첨부, 사양서와 도면 일치, 기술·품질·구매 승인 후에만 외부 배포한다. 교육 실습에서는 확정 치수표를 대조한다.
교육 실습용 · 실제 발송 전 회사 승인 및 기술 검토 필요




