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실험 계획서 — 오늘 쓸 재료(메모)
아래 글을 그대로 복사해 Claude 채팅 창의 부탁 문장 아래에 붙여 넣으세요.
[목적] 새 코팅 B가 기존 코팅 A보다 녹이 늦게 생기는지 확인
[대상] 평택 2공장 서스펜션 브래킷, 철 (제품명 가명 DH-BK01)
[시험 방법] 염수분무 시험, 사내 시험 기준 DH-T-12 (가명)
[시간] 총 500시간, 중간 확인 96·240·500시간
[시료] 코팅 A 5개, 코팅 B 5개
[측정] 녹 생긴 면적(%), 도막 부풀음, 사진
[합격 기준] 고객 요구: 500시간 후 붉은 녹 없음 (확인 필요)
[설비·일정] 염수분무 시험기 1대, 11월 둘째 주 시작 가능




