교육 영상 시연용 가상 자료
실험 데이터 해석 메모 · 검토용
대현테크(가명) 연구소 · 자동차 부품 제조 · 평택 2공장
DH-BK01(가명) 철 서스펜션 브래킷 · 코팅 A/B
관찰 사실
원본 31행 중 중복 1행을 집계에서 제외하여 정리표 30행을 만들었다. 측정값 29건, 미기입 1건이며 시료는 총 10개다. 원자료와 정리 이력을 함께 보존했다.
	시점(h)
	A 평균(%) / 건수
	B 평균(%) / 건수

	96
	0.04 / 5
	0 / 5

	240
	1 / 5
	0.4 / 5

	500
	5 / 5
	1.5 / 4


500시간 관측 평균은 A 5.0%(5건), B 1.5%(4건)다. B의 평균이 A보다 3.5%p 작고, A 평균을 기준으로 70% 낮다. 이는 측정된 값의 기술 비교이며 내구수명 70% 향상이나 합격을 뜻하지 않는다.
조심해서 해석할 점
500시간 범위는 A 4~6%, B 1~2%다. B-5 500시간이 미기입이라 5대5 완전한 비교가 아니다. 같은 시료의 반복 관찰이고 다른 생산 묶음·조건까지 일반화할 수 없다. 부풀음은 기록상 모두 없음이지만 고객 붉은 녹 기준 충족과 같은 뜻은 아니다.
확인할 일
연구원은 B-5 원기록·사진을 확인하고, 근거가 없으면 빈칸을 유지한다. 팀장은 고객 합격 기준과 재시험 필요성을 확인한다. 확인 시한은 실제 담당자와 협의하며 임의로 확정하지 않는다. 코팅 변경·합격 판정은 보류한다.
비용 예시와 상태
전체 재시험 600,000원 − 원기록 확인 30,000원 = 조건부 차이 570,000원. 실제 견적이나 절감 실적이 아니다. 원기록 복원으로 재시험을 피할 때만 성립한다. 이번 사례는 누락 미해결이므로 절감 미확정이다.




