교육 영상 시연용 가상 자료
녹 면적 판독·정리 기준 메모
대현테크(가명) 연구소 · 자동차 부품 제조 · 평택 2공장
DH-BK01(가명) 철 서스펜션 브래킷 · 코팅 A/B
1. 이번 자료의 범위
가상 코팅 A/B 각 5개를 같은 시험에서 96·240·500시간에 반복 관찰했다. 이 메모는 관측 후 정리 기준이며 실험 계획서나 공인 시험 기준이 아니다. 숫자는 모두 예시다.
	처리 항목
	지켜야 할 기준

	단위
	녹 면적은 % 수치로 통일한다. 0.002 비율은 0.2%이며 0.002%가 아니다.

	이름
	코팅 B는 B, B-02는 B-2와 같은 시료다.

	중복
	R031은 R007과 같은 A-2·240시간·사진 A-2-240의 중복 전사다. 원자료에 남기고 집계에서 1건만 제외한다.

	미기입
	B-5·500시간은 판독값 미기입. 사진 번호가 있어도 수치를 추정하지 않는다. 0%는 실제로 녹이 없다고 측정한 값만 쓴다.

	큰 값
	A-3·500시간 6%는 유효한 기록이다. 크다는 이유만으로 제외하지 않는다.


2. 사진의 역할
기록대조 이미지 PNG는 종이 기록을 옮긴 교육용 그림이다. 실제 시료 사진이 아니며 사진 번호와 단위를 확인하는 용도다. 보이지 않는 값을 복원하지 않는다.
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3. 해석·확인 기준
같은 시료를 여러 시점에 본 것이므로 측정값 29건을 서로 다른 시료 29개로 설명하지 않는다. 시료는 A 5개와 B 5개, 총 10개다.
평균에는 실제 측정된 값만 넣는다. 합계·측정 건수·미기입 건수·최소·최대를 함께 표시한다.
고객 요구 500시간 후 붉은 녹 없음은 확인 필요 상태다. 이번 가상 측정으로 고객 합격이나 코팅 변경을 승인하지 않는다.
B-5 500시간의 원기록과 사진을 연구원이 대조하고, 복원할 근거가 없으면 미기입을 유지한다. 재시험 필요성과 비교 가능 조건은 팀장과 별도로 판단한다.
비용은 예시 가정: 전체 재시험 600,000원, 원기록 확인 30,000원. 원기록 복원으로 재시험을 피할 경우만 570,000원 차이. 이번 예시에서는 누락 미해결이라 절감이 실현되지 않았다.




