교육 영상 시연용 가상 자료 · 결과 예시 / 수치는 예시
코팅시험 실험계획서
대현테크(가명) · 자동차 부품 제조 / 검토용 초안
1. 목적과 메모에서 받은 조건
새 코팅 B가 기존 코팅 A보다 녹이 늦게 생기는지 확인한다.
	대상
	평택 2공장 서스펜션 브래킷, 철 / DH-BK01(가명)

	시험 방법
	염수분무 시험 / 사내 시험 기준 DH-T-12(가명)

	시료
	코팅 A 5개, 코팅 B 5개 / 합계 10개

	시간
	총 500시간 / 중간 확인 96·240·500시간

	측정
	녹 생긴 면적(%), 도막 부풀음, 사진

	고객 요구
	500시간 후 붉은 녹 없음 (확인 필요)

	설비·일정
	염수분무 시험기 1대 / 11월 둘째 주 시작 가능


2. 바꿀 것과 고정할 것
바꿀 것: 코팅 종류 A와 B. 같은 대상 부품을 비교한다. 고정할 방법과 세부 값은 사내 시험 기준에서 확인한 뒤 확정한다.
3. 시료 준비
A-1~A-5, B-1~B-5로 구분한다. 세척 방법·배치·취급 방법은 승인된 절차로 확정하며 임의의 조건을 추가하지 않는다.


4. 실험 순서 · 검토용
1. 고객 요구와 세부 시험 조건을 확인하고 담당자 승인받기
2. A-1~A-5, B-1~B-5로 시료를 식별하기
3. 승인된 방법으로 시료를 준비하고 배치 기록 남기기
4. 승인된 조건으로 시험을 시작하고 시작 시각 기록하기
5. 96·240·500시간에 승인된 절차로 관찰·사진·기록 남기기
6. 시료별 기록과 사진을 모아 비교하고 담당자 검토받기
5. 측정과 안전·일정·준비물
96·240·500시간마다 녹 면적(%), 부풀음 있음/없음, 사진 번호, 기록자, 비고를 남긴다. 측정 방법과 고객 요구는 시험 전 확인한다. 관찰한 시점에 근거해 비교하고 정확한 최초 발생 시각으로 단정하지 않는다.
시험기 1대, 11월 둘째 주 시작 가능. 준비물 후보는 식별 표식, 기록표, 촬영 도구다. 보호구와 시료 취급·시험기 정지·관찰 절차는 사내 안전 절차에 따라 담당자가 확인한다. 구체적인 운전·중단 조건은 이 초안에서 정하지 않는다.
6. 검토할 제안 · 확정 조건과 별도
세척 방법 — 같은 방법으로 준비할 수 있도록 사내 절차 확인 (검토할 제안)
시료 배치·각도 — 시험 기준과 시험기 안내에 맞춰 검토 (검토할 제안)
사진 촬영 조건 — 조명·거리·사진 번호 부여 방식 검토 (검토할 제안)
세부 시험 조건 — 온도·농도 등은 승인된 기준으로 담당자가 확인 (검토할 제안)
7. 애매한 결과 대비
A와 B의 관찰 결과가 비슷함 → 시점별 기록·사진을 함께 비교
시료 하나만 유독 다름 → 해당 시료 준비·배치·취급 기록 확인
사진과 면적 기록이 다름 → 시료·사진 번호와 측정 기준 대조

측정 기록표 · 시료별 10줄
교육 영상 시연용 가상 자료 · 측정값은 비워 둠 / 각 시점에 녹 면적(%), 부풀음 있음/없음, 사진 번호, 기록자, 비고 기록
	시료
	96시간
녹 면적(%) / 부풀음
사진 번호 / 기록자 / 비고
	240시간
녹 면적(%) / 부풀음
사진 번호 / 기록자 / 비고
	500시간
녹 면적(%) / 부풀음
사진 번호 / 기록자 / 비고
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