22.9kV 보조변압기 구매 기술규격서 (표준)
교육 영상 시연용 가상 자료 · 가람 열병합 발전소(가상) · 2019년 작성 표준 규격서(연습용)
구매 품목: 22.9kV   |   작성 부서: 설계·기술팀   |   적용 사내 기준: JE-DS-014 rev.A, JE-DS-021 rev.A
1. 일반
	번호
	항목
	요구 내용

	1.1
	구매 범위
	22.9kV 보조변압기 1기


2. 정격·환경
	번호
	항목
	요구 내용

	2.1
	정격 용량
	20MVA

	2.2
	전압비
	22.9kV / 6.6kV

	2.3
	주위 온도 (최고)
	40℃

	2.4
	냉각 방식
	ONAN


3. 구조·재료
	번호
	항목
	요구 내용

	3.1
	절연유
	광유

	3.2
	소음 한도
	65 dB(A) 이하

	3.3
	탭절환기
	무부하 탭절환기 ±5%


4. 시험
	번호
	항목
	요구 내용

	4.1
	형식시험 성적서
	제출

	4.2
	공장시험 입회
	선택


5. 보증·납기
	번호
	항목
	요구 내용

	5.1
	하자보증 기간
	12개월

	5.2
	납기 지체상금
	하루 0.05%, 상한 5%


6. 제출·포장
	번호
	항목
	요구 내용

	6.1
	제출 도면
	도면 3종

	6.2
	포장·운송
	내륙 운송






