설계팀장 메모 — 주변압기 규격서 이번 조건
교육 영상 시연용 가상 자료 · 세란 사막 태양광·저장 발전소 (160MW, 가상)
이번 프로젝트 조건 (설계팀장 한 팀장, 가상 인물)
· 주변압기 2기. 1기 용량 90MVA (160MW 발전소, 합계 180MVA)
· 전압비 154kV / 34.5kV, 냉각은 과거 규격서와 같이
· 현장은 사막. 주위 온도 최고 50℃, 모래바람 심함. 운송 포장에 모래·고온 보호 추가
· 발주 예정일 2026-12-15
초안 쓰는 규칙
1. 과거 규격서를 바탕으로 하되, 줄마다 꼬리표를 단다: 유지 / 변경 / 확인 필요
2. 발주 예정일 전에 시행되는 사내 기준만 바로 반영. 발주 예정일 뒤에 시행되는 기준은 «시행 예정»으로 따로 표시하고 내게 확인 받는다
3. 외부 기준(법령·고시) 개정은 내용을 추측해서 쓰지 말고 «확인 필요»로 남긴다. 안전팀이 확인한다
4. 계약 요구사항은 협상 결과가 나오기 전까지 발주처 요구 기준 그대로 공급사에 내려보낸다. 확정되면 바꾼다
5. 내가 안 준 값은 지어내지 않는다




