아침 설비 브리핑 작성 메모
교육 영상 시연용 가상 자료 (JJ에너지·세란 복합화력 2호기 (가상)의 사람·설비 이름은 모두 가상입니다)
발전소: 세란 복합화력 2호기 (가상). 브리핑 시각 매일 오전 8시, 대상 기간은 전날 06:00부터 당일 06:00까지.
오늘 브리핑 날짜: 2026-11-13. 반복 설비를 볼 때는 최근 90일(2026-08-15 ~ 2026-11-13)만 센다.
세는 규칙
- 같은 설비·같은 날·같은 증상은 1건으로 센다 (두 번 입력한 줄은 한 번만).
- 설비코드 칸이 비어 있으면 증상 글에 적힌 설비 이름을 보고 설비 목록의 코드로 채운다. 못 채우면 (확인 필요).
- 반복 설비 = 90일 안에 고장이 3건 이상인 설비.
브리핑에 넣을 것
- 한 줄 요약: 전날 새 고장 몇 건, 정비 열린 건(진행·대기) 몇 건
- 오늘 먼저 볼 설비 3개: 중요도 A이면서 지금 문제가 있는 설비 → 반복 설비 → 그 밖의 지켜볼 설비 순서
- 지켜볼 것: 인수인계 요약과 운전일지에 나온 수치 (경보값까지 남은 여유)
- 확인 필요: 문서로 확인되지 않은 것 (구두 전달, 정비 접수가 없는 것, 설비 목록에 없는 이름)
쓰지 않는 것
- 99_기타 폴더 파일 (구버전·빈 문서)은 근거로 쓰지 않는다.
- 고장 원인을 단정하지 않는다. 정비팀이 확정하기 전까지는 «의심» 또는 «확인 필요».
- 이 메모에 없는 경보값·기준값은 만들지 않는다.




