교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
설비 고장 발생 통보서 - 보일러 급수펌프 2B(BFP-2B)
JJ에너지 새봄 발전소 2호기(가상) 운전팀 → 정비팀
일시: 2026-11-02
03:40 구동측 베어링 진동 8.2 mm/s 경보, 베어링 온도 91℃ 경보.
03:52 예비기(BFP-2A)로 전환하고 BFP-2B 수동 정지.
현장 확인: 구동측 베어링 부근 이상 소음, 누유는 보이지 않음.
요청: 원인 점검과 정비 계획 수립.




