교육 영상 시연용 가상 자료
JJ건설 견적팀 — 과거 단가 비교 기준
이번 비교는 12품목의 과거 단가 추천입니다. 현 시세·공공단가 자료는 제공하지 않았습니다. 인터넷에서 가격을 찾거나 물가 상승률을 임의로 더하지 않습니다.
품명만 같다고 합치지 않습니다. 규격·단위·포함범위가 같고 수도권 업무·근린시설의 일반 주간 조건이어야 합니다. 과거 날짜는 남기고 현장 여건의 차이는 담당자가 다시 확인합니다.
이형철근→철근, 합판 거푸집→합판거푸집, 펌프카 타설→콘크리트 펌프 타설, 시멘트 벽돌→시멘트벽돌, 시멘트몰탈 미장→시멘트 모르타르 미장, 우레탄 도막 방수→도막방수, 내부 수성 도장→내부 수성도장, 자기질 타일→자기질타일, 석고보드칸막이→석고보드 칸막이. 띄어쓰기·별칭 외 규격 차이는 합치지 않습니다.
㎥는 m³, ㎡는 m²로 맞춥니다. 철근 kg를 t로 바꿀 때 수량은 1,000으로 나누고 원/kg 단가는 1,000배 합니다. 총금액은 같아야 합니다. 식 단위를 면적 단위로 임의 환산하지 않습니다.
같은 견적행ID와 모든 값이 같은 반복행은 첫 행만 유지합니다. ID가 같아도 값이 다르면 자동 제거하지 말고 보류합니다. 단가가 비면 제외하고 단가 0으로 채우지 않습니다.
추천1은 적격 과거 단가의 최솟값, 추천2는 오름차순 가운데 관측값입니다. 짝수이면 가운데 둘 중 낮은 값을 택합니다. 추천3은 최댓값입니다. 서로 다른 공사 3개·서로 다른 가격 3개가 안 되면 3안을 강제로 채우지 말고 확인 필요로 남깁니다.
각 추천안에 원본 파일명·견적내역 시트·행번호·단가 셀·견적일·원래 단가·환산 단가를 남깁니다. 낮은 가격 순으로 자동 낙찰·발주하지 않습니다.
금액은 현재 공내역서 수량×각 추천단가입니다. 10품목 소계만 비교하며 보류 2품목은 단가와 금액을 비웁니다. 보류를 0원으로 간주한 전체 공사비를 만들지 않습니다.
최종 단가와 입찰금액은 견적팀 담당자가 검토·확정합니다. 현재 공급사 확인, 현장 운반거리·작업 조건·계약 포함범위 확인이 필요합니다.
원본은 고치지 않습니다. 새 결과 파일만 만듭니다. 실제 자료를 넣기 전 회사 승인·계약상 비밀·개인정보를 확인합니다. 폴더를 골랐다는 이유로 외부 전송이 차단되지는 않습니다.
검토연습: 검토연습 파일의 레미콘 추천2를 선정한 원본 파일의 단가 셀과 대조합니다. 틀렸다면 원본을 근거로 새 파일의 단가·금액과 영향을 받은 소계를 다시 계산하고 수정 전후 차이를 남깁니다.
절감 가정 예시: 이중 대조 8시간→3시간, 5시간 절약×시간당 40,000원=검토 여력 200,000원 상당. 시멘트벽돌 10,000매의 단가를 20원 잘못 쓰면 200,000원 차이. 성과 실측·절감 보장이 아닙니다.




