교육 영상 시연용 가상 자료
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명)
오늘 작업 현장 확인 메모
작성일 2026-11-06 / 새봄 복합동 현장(가상) / 안전관리자·공무 공동 확인 전 메모
확인된 계획: 거푸집 조립 6명, 철근 반입 4명, 터파기 3명. 총 13명.
거푸집 조립과 철근 반입이 B동 2층에서 08:30~10:00 겹친다. 실제 간섭은 현장에서 확인한다.
제공되지 않은 정보: 기상, 작업 높이, 개구부 방호, 지지계획, 철근 운반·인양 방법, 굴착 깊이, 지반, 매설물, 출입통제, 유도자 배치, 비상연락·대피 위치.
현장배치개념도는 위치 관계만 표시한 가상 그림이다. 축척·실측 도면·사진이 아니며 통제 완료나 안전거리의 근거가 아니다.
위험요인은 검토 후보, 대책은 제안이다. 기존 안전조치와 제안 대책을 구분한다. 위험도·잔여위험·작업 가능 여부는 현장 기준과 실제 조치 확인 후 사람이 확정한다.
각 공종 2개씩 총 6개 위험요인은 교육용 대표 후보일 뿐이다. 실제 작업·장비·환경에 따른 추가 위험요인을 작업자와 함께 찾아야 한다.
TBM 문안은 읽기 초안이다. 건강 상태·이해 여부·작업자 질문·추가 위험·조치·참석은 실제 실시 후 기록한다. 참석·서명·교육 이수·조치 완료를 미리 채우지 않는다.
실제 자료를 올릴 때는 이름·연락처·현장 주소·도면 식별정보를 가리고 회사의 외부 도구 사용·반출 규정을 먼저 확인한다.
비용 계산 가정(예시, 실측 아님): 하루 문서 준비·수정 35분 → 20분, 차이 15분. 내부 시간가치 시간당 40,000원, 월 20일이면 하루 10,000원·월 200,000원 상당. TBM·현장 점검·조치 시간은 줄인다는 뜻이 아니다.
교육용 검토 초안 · 현장 점검·평가·승인을 대체하지 않음




