오늘 작업 공종별 TBM·위험성평가 초안 · 앞 업무 결과
교육 영상 시연용 가상 자료 | JJ건설(가상) | 새봄 현장(가상)
회사 설정: JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명). 새봄 현장 A동 2층 자재 반입·인양·정리 작업의 교육용 문안이다. 법정 기준이나 실제 현장 작업계획을 대신하지 않는다.
원문 상태: 현장 안전 검토 전 초안. 문안 뜻을 보존하는 번역 연습용이다. 현장별 대책·동선·집결지는 안전관리자가 실제 현장과 대조하여 확정한다.
	문장
	공종·상황
	위험요인
	원문 안전수칙

	T01
	자재 반입 / 작업 전
	보호구 미착용
	작업 전 안전모·안전화 착용 상태를 확인한다.

	T02
	자재 반입 / 이동 중
	지게차와 충돌
	지정 보행통로를 이용하고 지게차 이동구역에는 출입하지 않는다.

	T03
	자재 인양 / 작업 중
	인양물 낙하
	인양 중인 자재 아래에는 출입하지 않는다.

	T04
	개구부 주변 정리 / 작업 전
	개구부 추락
	개구부 덮개와 난간은 임의로 해체하지 않는다.

	T05
	자재 정리 / 작업 중
	전선 손상
	손상된 전선을 발견하면 사용을 중지하고 반장에게 알린다.

	T06
	모든 작업 / 위험 발견
	위험 지속
	위험을 발견하면 작업을 즉시 멈추고 안전한 곳으로 이동한 뒤 반장에게 알린다.

	T07
	모든 작업 / 대피할 때
	대피 혼선
	대피할 때에는 A동 앞 지정 집결지로 이동한다.

	T08
	모든 작업 / 작업 재개
	미확인 재개
	안전관리자와 반장의 확인 전에는 작업을 다시 시작하지 않는다.


담당: 안전관리자 가온 / 협력사 반장 도담(모두 가명). 현장 비상 연락처·실제 대피 동선·작업일자·허용 수치는 제공하지 않았으므로 (확인 필요). 원문에 없는 거리·높이·작업시간을 추가하지 않는다.




