안전수칙 카드 · 쉬운 한국어
교육 영상 시연용 가상 자료 | JJ건설(가상) | 새봄 현장(가상)
검수 전 초안 · 현장 배부 금지 | 새봄 현장 A동 2층 | 문안 V1
	문장
	안전수칙

	T01
	일하기 전에 안전모와 안전화를 착용했는지 확인해요.

	T02
	정해진 보행통로로 걸어요. 지게차가 다니는 구역에는 들어가지 마세요.

	T03
	들어 올리는 자재 아래에는 들어가지 마세요.

	T04
	바닥이나 벽에 뚫린 구멍의 덮개와 난간을 허락 없이 떼지 마세요.

	T05
	전선이 망가졌으면 사용을 멈추고 반장에게 알려요.

	T06
	위험하면 바로 일을 멈춰요. 안전한 곳으로 간 뒤 반장에게 알려요.

	T07
	대피할 때는 A동 앞의 정해진 모이는 곳으로 가요.

	T08
	안전관리자와 반장이 확인하기 전에는 일을 다시 시작하지 마세요.


언어 검수·안전관리자·반장 확인: 미완료. 원문 T01~T08 대조 후에만 사용을 판단합니다.


안전수칙 카드 · 베트남어
교육 영상 시연용 가상 자료 | JJ건설(가상)
검수 전 초안 · 현장 배부 금지 | 새봄 현장 A동 2층 | 문안 V1
	문장
	안전수칙

	T01
	Trước khi làm việc, hãy kiểm tra xem bạn đã đội mũ bảo hộ và đi giày bảo hộ chưa.

	T02
	Đi theo lối đi bộ được chỉ định. Không vào khu vực xe nâng di chuyển.

	T03
	Không đi vào phía dưới vật liệu đang được nâng.

	T04
	Không tự ý tháo tấm che lỗ mở hoặc lan can bảo vệ.

	T05
	Nếu phát hiện dây điện bị hỏng, hãy ngừng sử dụng và báo cho tổ trưởng.

	T06
	Khi phát hiện nguy hiểm, hãy dừng công việc ngay, di chuyển đến nơi an toàn rồi báo cho tổ trưởng.

	T07
	Khi sơ tán, hãy đến điểm tập kết được chỉ định trước tòa nhà A.

	T08
	Không bắt đầu lại công việc cho đến khi cán bộ an toàn và tổ trưởng đã kiểm tra và xác nhận.


언어 검수·안전관리자·반장 확인: 미완료. 원문 T01~T08 대조 후에만 사용을 판단합니다.


안전수칙 카드 · 중국어(간체)
교육 영상 시연용 가상 자료 | JJ건설(가상)
검수 전 초안 · 현장 배부 금지 | 새봄 현장 A동 2층 | 문안 V1
	문장
	안전수칙

	T01
	工作前，检查是否已戴好安全帽、穿好安全鞋。

	T02
	沿指定的人行通道行走。禁止进入叉车行驶区域。

	T03
	禁止进入正在吊运的材料下方。

	T04
	不得擅自拆除洞口盖板或防护栏杆。

	T05
	发现电线破损时，停止使用并报告班组长。

	T06
	发现危险时，立即停止作业，撤到安全地点，然后报告班组长。

	T07
	疏散时，前往A栋前的指定集合点。

	T08
	安全管理人员和班组长检查确认前，不得恢复作业。


언어 검수·안전관리자·반장 확인: 미완료. 원문 T01~T08 대조 후에만 사용을 판단합니다.




