누적 하자 현장 확인 기록
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명)
교육 영상 시연용 가상 자료
2026년 10월 2일 · 기록자: 품질팀 가명 담당자 민솔. 아래 6건은 관찰 기록이며 전체 하자의 원인을 확정하는 자료가 아닙니다. 사진·측정값·승인 시방서 원문은 제공하지 않았습니다.
관찰-01 | H0001 | 방수·누수
관찰 사실: 관통부 주변 젖음
원인 가설: 관통부 방수 연속성 미흡 가능성
추가 확인: 담수시험 기록·관통부 상세 확인
판단 상태: 원인 미확정
관찰-02 | H0041 | 타일 들뜸
관찰 사실: 바닥 타일 두드림 시 빈소리
원인 가설: 바탕·접착 상태 미흡 가능성
추가 확인: 바탕 상태·접착 시공 기록 확인
판단 상태: 원인 미확정
관찰-03 | H0066 | 창호 틈새
관찰 사실: 창틀 하부 틈새
원인 가설: 창틀 주변 충전 미흡 가능성
추가 확인: 충전 상태·기밀시험 기록 확인
판단 상태: 원인 미확정
관찰-04 | H0081 | 도장 불량
관찰 사실: 벽면 얼룩
원인 가설: 바탕 수분·도장 조건 영향 가능성
추가 확인: 바탕 건조·도장 작업 기록 확인
판단 상태: 원인 미확정
관찰-05 | H0091 | 문짝 작동
관찰 사실: 문 닫힘 간섭
원인 가설: 설치·조정 상태 영향 가능성
추가 확인: 설치 치수·경첩 조정 기록 확인
판단 상태: 원인 미확정
관찰-06 | H0098 | 배수 불량
관찰 사실: 바닥 물 고임
원인 가설: 배수 구배·이물 영향 가능성
추가 확인: 배수 구배·통수시험 기록 확인
판단 상태: 원인 미확정
교육용 결과 예시 · 현장 적용 전 담당자 승인 필요




