설비 고장·정비 이력 모아 매일 아침 설비 브리핑 만들기
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ에너지(가상, 발전·플랜트 운영, 직원 650명) / 정비팀 / 2026-11-05 08:00
앞 업무 결과를 이번 실습용으로 새로 구성한 브리핑입니다. 실제 발전소·원전 자료가 아닙니다.
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아침 인계 요약
대상은 냉각수펌프 CP-02. 이력은 3건이며 동일 원인으로 확정된 반복 고장은 아니다.
최근 건: 2026-11-04 14:10 축봉부 누수와 베어링부 온도 78℃를 현장점검기록에서 관찰했다.
2026-11-04 14:25 운전 정지가 기록돼 있다. 에너지 격리 완료를 뜻하지 않는다.
고장 원인, 교체 범위, 작업 허가·격리 상태, 시험 기준, 복구 시각은 (확인 필요).
정비팀 인계 과제: 관찰 사실을 보고서에 옮기고, 승인 전 작업 지시서 초안을 준비한다.
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