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	관찰 시각
	2026-11-04 14:10

	관찰 사실
	축봉부 누수 흔적, 베어링부 온도 78℃

	온도의 의미
	관찰값이며 정상·경보·정지 기준이 아님. 허용 기준 미제공.

	운전 기록
	2026-11-04 14:25 운전 정지 / 운전팀 기록 인계

	조치 상태
	정비 미착수. 분해·교체·시험 결과 없음.

	현재 확인되지 않은 것
	고장 원인, 작업 허가·격리 상태, 교체 범위, 시험 기준, 복구 시각

	인계 요청
	정비팀은 원문과 대조하여 미승인 보고서·작업 지시서 초안을 작성

	보안 표시
	가상 자료. 실제 자료는 회사의 외부 제공 승인·가림 처리를 먼저 확인


기록할 때 구분할 것
관찰 사실과 추정 원인을 구분한다. 온도 78℃만으로 베어링 파손이나 교체 필요를 단정하지 않는다. 운전 정지 기록만으로 작업 착수 가능 상태를 판단하지 않는다.
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