고장 정비 보고서·작업 지시서 초안
교육 영상 시연용 가상 자료 | JJ에너지(가상, 발전·플랜트 운영, 직원 650명)
검토용 초안 · 작업 허가 아님
인계 정보
지시서 JJ-M-1112 / 개정 1 / 2026-11-12 / 정비·안전팀 교육용. 앞 업무 «고장 정비 보고서·작업 지시서 초안 쓰기»의 결과를 새로 만든 예시다.
고장·작업 범위
냉각수 펌프 P-JJ-02의 커플링 주변 소음 제보. 원인은 미확정. 커버 분리 후 커플링 외관을 확인하고 커버를 복구한다. 배관 개방·용접·내부 진입은 이번 초안 범위에 포함하지 않는다. 필요한 작업이 달라지면 중지하고 재검토한다.
일정·참여
작업 예정 2026-11-12 09:00~12:00(180분). TBM 예정 08:40~08:50(10분), 집결은 교육용 배치도의 집결 지점. 정비팀 4명, 운전팀 1명, 안전팀 1명, 총 6명. 이름은 수집하지 않는다.
작업 단계
	단계
	계획 내용

	A
	준비·격리

	B
	커버 분리

	C
	커플링 외관 점검

	D
	복구·시운전 준비


미확정·승인
격리 지점, 커버 무게, 시운전 통제 범위는 (확인 필요). 현장 상태, 작업 허가, 격리 확인, 위험성 판단, 조치 이행은 모두 현장 확인 대기. 최종 작업 개시·재개는 권한 있는 담당자가 사내 절차에 따라 판단한다.
교육 영상 시연용 가상 자료 · 사내 승인 전




