설비 고장 접수 메모
교육 영상 시연용 가상 자료 | JJ정밀 · 검토 전 초안
	접수번호
	JJ-M-20261106-01

	회사·부서
	JJ정밀(가상, 자동차 부품 제조, 직원 420명) · 설비보전팀

	작성 기준
	2026-11-06 10:00 · 1차 보고 초안용

	설비·위치
	프레스 3호기 / PRS-03 · 성형 1라인

	현상
	09:12 자동 운전 중 정지. 표시창에 E17, 위치 확인 신호 불안정 표시.

	알림코드 설명
	E17은 JJ정밀 교육용 가상 코드. 실제 장비 코드와 무관.

	09:12 기록
	운전 담당이 정지 상태 확인. 승인된 현장 절차에 따라 접근 통제 실시.

	09:18 기록
	보전 담당 도착. 외관만 확인. 분해·교체·재가동 미실시.

	09:25 기록
	1차 접수 메모 작성. 현장상태_가상.png는 당시 상태를 그린 교육용 그림.

	10:00 현재
	설비 정지 지속. 종료 시각 없음. 정지 경과 48분. 복구 예정 미정.

	확인 안 된 것
	센서 오염·연결부·고정 상태, 인명 피해 여부, 영향 수량·품질·납기·손실액.

	안전 확인
	에너지 차단·잠금·표지와 작업허가 이행 여부 (확인 필요). 확인 전 분해·조정 금지.

	금지할 단정
	센서 고장 확정 / 센서 즉시 교체 / 36분 뒤 복구 / 재가동 가능으로 쓰지 않음.


외부 배포 금지 · 확정·승인은 담당자 확인 후




