교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ정밀은 가상 회사입니다
설비 고장 보고서 모음 (2026년 상반기, 보전팀)
보전팀이 지난 고장 보고서를 한곳에 모은 것입니다. 쓴 사람마다 적는 칸이 다릅니다.
R-01 PRS-03 베어링 소음 (2026-02-11)
	항목
	내용

	수리 시간
	105분

	원인
	그리스 보충 주기 초과로 윤활 부족

	조치
	베어링 교체, 그리스 보충

	재발 방지
	점검표에 그리스 보충 주기 항목 추가


R-02 PRS-03 베어링 과열·진동 (2026-04-23)
	항목
	내용

	수리 시간
	130분

	원인
	슬라이드 쪽 정렬이 어긋나 한쪽에 하중이 쏠림

	조치
	베어링 교체, 정렬 다시 맞춤

	재발 방지
	정렬 측정을 월 1회 하기


R-03 PRS-03 베어링 소음 (2026-05-30)
	항목
	내용

	수리 시간
	110분

	원인
	(비어 있음)

	조치
	베어링 교체

	재발 방지
	(비어 있음)


R-04 PRS-01 유압호스 누유 (2026-03-17)
	항목
	내용

	수리 시간
	90분

	원인
	호스 체결부 헐거움

	조치
	호스 교체, 체결 토크 확인

	재발 방지
	체결부 점검 주기 단축


R-05 CNC-02 센서 작동불량 (2026-05-06)
	항목
	내용

	수리 시간
	40분

	원인
	센서 배선 접촉 불량

	조치
	센서 교체

	재발 방지
	배선 고정 클립 추가






