교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
일탈 보고서 DV-2025-087 (지난 보고서 — 말투만 참고)
JJ바이오팜 QA팀 · 건조기 D-01 · 제품 JB-340 · 2025년 6월
	항목
	내용

	경위
	건조 공정 중 온도가 상한을 약 3℃ 넘어 12분간 유지되었다.

	영향 평가
	시험 결과 규격 이내. 타 배치 영향 없음.

	원인
	가열 밸브 고착 (확정)

	조치
	D-01 밸브 교체, 점검 주기를 6개월에서 3개월로 단축

	분류
	경미


※ 내부 메모가 남아 있음: 작업자 «차세나»가 알람을 껐다고 진술함. 담당 정비사 연락처 010-0000-0000(가상).




