교육 영상 시연용 가상 자료
공정 단계 메모
대현테크(가명) · 자동차 부품 제조 · 평택 2공장
조립 3라인 · 브래킷 조립
작성 2026-10-19 / 점수 검토 2026-11-03 / O반장·김OO 사원은 가명
범위: 부품 확인 → 방향 맞춤 → 체결 → 치수 확인 → 라벨 부착 → 인계
대상은 조립 전 공정 위험 검토. 실제 작업 지시나 안전 승인 자료가 아니다.
R01 부품 확인 / 생길 문제: 다른 규격 섞임
영향: 고객 라인 지연 가능 / 현재 확인: 표본 확인·기록
원인 후보(짐작): 품목 구분표 미흡
R02 방향 맞춤 / 생길 문제: 방향 거꾸로 조립
영향: 출하 전 재작업 / 현재 확인: 표본 확인·기록
원인 후보(짐작): 방향 표시 혼동
R03 체결 / 생길 문제: 체결 부족
영향: 사용 중 풀림·안전 영향 가능 / 현재 확인: 육안 확인·기록 없음
원인 후보(짐작): 체결 완료 구분 미흡
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현재 방법과 확인할 내용
R04 치수 확인 / 생길 문제: 치수 초과 놓침
영향: 고객 라인 지연 가능 / 현재 확인: 육안 확인·기록 없음
원인 후보(짐작): 측정 결과 기록 누락
R05 라벨 부착 / 생길 문제: 라벨 바뀜
영향: 출하 전 재작업 / 현재 확인: 표본 확인·기록
원인 후보(짐작): 비슷한 라벨 동시 배치
R06 인계 / 생길 문제: 인계 누락
영향: 공정 안 대기 / 현재 확인: 전수 확인·기록
원인 후보(짐작): 인계 표시 빠뜨림
라벨 기준은 표본 확인·기록. 그림의 전수?는 전수 확인 중이라는 뜻이 아니다.
고정구 흔들림: 김OO 사원의 미확인 메모. 발생·영향 근거 부족으로 점수 보류.
체결 조건·설비 변경은 기술 담당자 검토와 회사 승인 후 결정한다.
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검수 연습: 일부러 틀린 초안
실제 AI 응답이 아닌 오류 찾기 연습 자료다.
틀린 초안: R05 라벨 8건 / 정정: E019 중복 제외 7건
틀린 초안: R03 5 × 2 × 4 = 20 / 정정: 40
틀린 초안: 교육 완료이니 영향 3점 / 정정: 영향 5점 유지
고쳐 달라는 말: 틀린 세 곳만 고치고, 바꾼 이유를 남겨줘.
