교육 영상 시연용 가상 자료 | 대현테크(가명) 평택 2공장
센서 고정 브래킷 품목 요구 메모
1. 구매 요청 접수
교육 영상 시연용 가상 자료
자동차 부품 제조·대현테크(가명) 평택 2공장 증설 라인. 구매 담당자 입장에서 견적 요청 묶음을 준비한다.
대상: 센서 고정 브래킷. 2027년 연간 소요는 엑셀에 흩어져 있다. 샘플 20개는 양산 소요와 별도로 요청한다.
초도 양산 2,400개 입고 희망일: 2026-12-07. 이는 2027년 연간 계획과 별도 일정인 선행 입고이며 연간 비교 물량에 더하지 않는다.
견적 요청 발행 목표 2026-11-04. 문의 마감 2026-11-06 17:00, 공통 답변 2026-11-09, 견적 마감 2026-11-13 17:00. 최종 승인 전에는 발송하지 않는다.


2. 생산기술의 급한 메모
도면 이름: 센서브라켓 R0. 길이는 58로 보이나 증설 라인에는 60이 필요하다는 의견이 있다. 도면을 임의로 다시 그리지는 말 것.
소재 SPCC, 두께 3.0 mm. 폭 30.0 mm. 길이·구멍·도금은 서면 회신으로 확정할 것.
구멍 중심 간격 40.0 mm. 지름은 메모에 6.5라 쓰여 있으나 공차는 비어 있다.
표면 처리: 도금 필요. 종류와 두께는 빈칸. 날카로운 모서리와 거친 돌기는 제거해야 한다.


3. 구매·품질의 서로 다른 표현
구매는 센서 고정 브래킷, 생산은 센서브라켓, 품질은 센서 브래킷이라 부른다. 같은 품목인지 확인 회신을 확인한다.
엑셀에는 개, EA, pcs가 섞여 있다. 요청번호가 같은 중복 행도 있다. 수량이 빈칸이면 영으로 채우지 않는다.
공급업체가 샘플을 낼 수 있는 날, 월 공급 능력, 검사 성적서와 포장 방식을 답하게 해 달라.
품질 평가는 검사 증빙으로, 납기는 확약으로 판단한다. 브랜드명이나 임의의 인증을 필수 조건으로 덧붙이지 않는다.


4. 상업 조건 초안과 미결 사항
비교 기준: 부가세 별도, 평택 2공장 운송비는 개당 단가에 포함, 포장비 포함. 금형·치공구는 일회성 금액으로 별도 표기. 샘플 20개 비용은 별도 표기하고 연간 비교총액에 넣지 않는다.
결제 요청: 월말 마감 후 60일. 견적 유효기간: 제출일부터 30일. 다른 조건은 예외란에 적게 한다.
연간 예상 12개월 분할 공급. 실제 주문 수량은 발주서로 확정한다. 미확정 물량을 최소 구매 약속으로 쓰지 않는다.
평가 배점은 구매팀 검토안: 가격 35, 품질 30, 납기 20, 대응 15. 문의 답변은 모든 참여 업체에 같은 버전으로 제공한다.
교육 실습용 · 실제 발송 전 회사 승인 및 기술 검토 필요




