교육 영상 시연용 가상 자료 — 실제 공고·기관·회사가 아닙니다
기술 메모 — 정부 과제 신청 검토용
작성: 대현테크 연구소(가명) 샤시연구팀 · 연구책임자 후보 윤OO 책임연구원(가명)
1. 하고 싶은 과제
과제 이름(안): 알루미늄 주조 서스펜션 브래킷 경량화 기술 개발
지금 철로 만드는 서스펜션 브래킷(DH-BK01)을 알루미늄 주조품으로 바꿔 무게를 줄인다. 알루미늄 시제품은 만들어 봤지만 피로 수명, 녹, 원가가 아직 목표에 못 미친다.
2. 지금 수준과 목표(우리 측정값)
	지표
	단위
	철 제품(지금)
	알루미늄 시제품
	목표
	측정 방법

	무게
	kg
	1.20
	0.82
	0.78 이하
	전자저울, 공인시험 예정

	피로 수명
	만 회
	100
	62
	100 이상
	사내 피로시험기

	녹(염수분무)
	시간
	500 (코팅 A)
	240
	500
	사내 기준 DH-T-12(가명)

	원가
	철 대비
	기준
	+28%
	+15% 이내
	원가 계산서


세계 최고 수준: 아직 조사 못 함. 경쟁사 공개 자료를 찾아봐야 함.
3. 해 볼 방법(아이디어 수준)
형상: 해석으로 살을 빼되 응력 몰리는 곳 보강
공정: 숏피닝으로 표면을 다져 피로 수명 올리기(문헌 요약 참고)
표면: 알루미늄용 코팅 비교 시험
원가: 주조 수율 개선, 후가공 줄이기
4. 우리가 가진 것
회사 구분: 중견기업, 기업부설연구소 있음
연구 인력: 샤시연구팀 5명(책임 1, 선임 2, 연구원 2) — 과제에 참여 예정
장비: 피로시험기 1대, 염수분무 시험기 1대, 3차원 측정기 1대
실적: 최근 3년 브래킷 관련 특허 출원 2건(가상), 철 브래킷 고객사 2곳 납품 중
공동연구: 동해대학교 재료공학과(가상) 교수 연구실과 주조 해석 협력 논의 중(확약서 받기 전)
5. 팔 곳(사업화)
고객사 A(가명)가 2028년 출시 예정 플랫폼에 알루미늄 브래킷 검토를 요청함. 고객 계획 기준 연 120,000대, 차 1대에 브래킷 4개, 예상 단가 개당 5,000원 → 연 24억 원 규모(고객 계획이 바뀌면 달라짐).
고객사 B(가명)는 관심만 표시, 숫자 없음.
6. 연구비 생각(초안)
정부 지원 4억 원 + 회사 부담 2.4억 원(현금 0.4억, 현물 2.0억) = 총 6.4억 원. 자세한 건 연구개발비 초안 엑셀 참고.
7. 걱정되는 것
마감까지 3주. 연구소장님 보고와 대표 결재(기관부담 확약)가 필요함. 제안서를 써 본 사람이 팀에 없음.




